СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм

на деревянных брусьях

промышленный

Комплект поставки

Рельс рамный прямой с остряком кривым, компл. 1

Рельс рамный кривой с остряком прямым, компл. 1

Крестовина отдельная, компл. 1

Рельс крестовины с контррельсом, компл 2

Рельсы переходные длиной, 5000 мм. шт. 2

Рельсы переходные длиной 8820 мм. шт. 2

Подкладка СДЛ 65, шт. 88

Подкладка СКЛ 65 , шт. 20

Крепежные и изолирующие детали, компл. 1

Накладка стыковая шт. 20

Данным приложением гарантируем 100% полную комплектацию данного стрелочного перевода, включая все необходимые крепежные детали.